***ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR***

***Reabilitare sistem rutier, Strada Migdalului***

Date initiale:

Lungime strada = 427 m;

Suprafata carosabila = 3749 mp;

L borduri mari = 900 ml;

L borduri mici = 887 ml;

Suprafata trotuar = 1921 mp;

Suprafata strazi laterale = 159 mp;

Lucrari la partea carosabila

* Spargerea si desfacerea structurii asfaltice la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 488 mc

3749 x 0.13 = 487.37 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 2212 mc

3749 x 0.59 = 2211.91 mc

* Substrat de nisip, 10 cm grosime 375 mc

3749 x 0.10 = 374.9 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 938 mc

3749 x 0.25 = 937.25 mc

* Strat de piatra sparta, 15 cm grosime 563 mc

3749 x 0.15 = 562.35 mc

* Curatare – amorsare 3749 mp
* Asternere binder BAD 25, 5 cm grosime 450 t

3749 x 0.05 x 2.4 = 449.88 t

* Curatare – amorsare 3749 mp
* Strat de uzura BA16, h=4 cm grosime 3749 mp

Lucrari la trotuare

* Spargerea si desfacerea betonului asfaltic la trotuare cu ciocanul pneumatic 77 mc

1921 x 0.04 = 76.84 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 558 mc

1921 x 0.29 = 557.09 mc

* Fundatie de balast, 15 cm grosime 289 mc

1921 x 0.15 = 288.15 mc

* Strat de beton C8/10, 10 cm grosime 193 mc

1921 x 0.10 = 192.1mc

* Strat de uzura BA8, 4 cm grosime 1921 mp

Lucrari la borduri

* Demontare borduri existente mari 900 ml
* Demontare borduri existente mici 887 ml
* Pozare borduri mari noi 900 ml
* Pozare borduri mici noi 887 ml

Lucrari la partea carosabila strazi laterale din asfalt

* Frezare strat asfaltic de 10 cm grosime 159mp
* Curatare – amorsare 159 mp
* Asternere binder BAD 25, 5 cm grosime 20 t

159 x 0.05 x 2.4 = 19.08 t

* Curatare – amorsare 159mp
* Strat de uzura BA16, h=4 cm grosime 159 mp

Lucrari edilitare

* Guri de scurgere noi 5 buc
* Guri de scurgere existente 13 buc
* Camine de vizitare 17 buc
* Rasuflatori de gaze 41 buc

Reglementarea circulatiei

* Marcaje rutiere longitudinale 1.281 km
* Procurare si instalare indicatoare 11 buc