***ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR***

***Reabilitare sistem rutier, Alee spate bloc A+B, Calea Giulesti nr. 125***

Date initiale:

Lungime strada = 220 m;

Suprafata carosabila = 931 mp;

L borduri mari = 408 ml;

Lucrari la partea carosabila

* Spargerea si desfacerea structurii asfaltice la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 28 mc

931 x 0.03 = 27.93 mc

* Spargerea si desfacerea betonului de ciment la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 122 mc

931 x 0.13 = 121.03 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 550 mc

931 x 0.59 = 549.29 mc

* Substrat de nisip, 10 cm grosime 94 mc

931 x 0.10 = 93.1 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 233 mc

931 x 0.25 = 232.75 mc

* Strat de piatra sparta, 15 cm grosime 140 mc

931 x 0.15 = 139.65 mc

* Curatare – amorsare 931 mp
* Asternere binder BAD 25, 5 cm grosime 112 t

931 x 0.05 x 2.4 = 111.72 t

* Curatare – amorsare 931 mp
* Strat de uzura BA16, h=4 cm grosime 931 mp

Lucrari la borduri

* Demontare borduri existente mari 408 ml
* Pozare borduri mari noi 408 ml

Lucrari edilitare

* Guri de scurgere noi 3 buc
* Guri de scurgere existente 0 buc
* Camine de vizitare 1 buc
* Rasuflatori de gaze 1 buc

Reglementarea circulatiei

* Marcaje rutiere longitudinale 0.220 km
* Procurare si instalare indicatoare 4 buc