***ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR***

***Reabilitare sistem rutier, Strada Popescu Stoian***

Date initiale:

Lungime strada = 123 m;

Suprafata carosabila = 1030 mp;

L borduri mari = 271 ml;

L borduri mici = 222 ml;

Suprafata trotuar = 248 mp;

Suprafata parcari = 211 mp;

Lucrari la partea carosabila

* Spargerea si desfacerea structurii asfaltice la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 103 mc

1030 x 0.10 = 103 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 608 mc

1030 x 0.59 = 607.7 mc

* Substrat de nisip, 10 cm grosime 103 mc

1030 x 0.10 = 103 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 258 mc

1030 x 0.25 = 257.5 mc

* Strat de piatra sparta, 15 cm grosime 155 mc

1030 x 0.15 = 154.5 mc

* Curatare – amorsare 1030 mp
* Asternere binder BAD 25, 5 cm grosime 124 t

1030 x 0.05 x 2.4 = 123.6 t

* Curatare – amorsare 1030 mp
* Strat de uzura BA16, h=4 cm grosime 1030 mp

Lucrari la trotuare

* Spargerea si desfacerea betonului de ciment la trotuare cu ciocanul pneumatic 13 mc

248 x 0.05 = 12.4 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 72 mc

248 x 0.29 = 71.92 mc

* Fundatie de balast, 15 cm grosime 38 mc

248 x 0.15 = 37.2 mc

* Strat de beton C8/10, 10 cm grosime 25 mc

248 x 0.10 = 24.8 mc

* Strat de uzura BA8, 4 cm grosime 248 mp

Lucrari la parcari

* Spargerea si desfacerea betonului de ciment la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 53 mc

211 x 0.25 = 52.75 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 157 mc

211 x 0.74 = 156.14 mc

* Strat de nisip, 10 cm 22 mc

211 x 0.10 = 21.1 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 53 mc

211 x 0.25 = 52.75 mc

* Strat de balast stabilizat cu ciment, 15 cm grosime 32 mc

211 x 0.15 = 31.65 mc

* Strat de nisip, 2 cm 5 mc

211 x 0.02 = 4.22 mc

* Strat de beton de ciment BcR 3.5, 22 cm grosime 47 mc

211 x 0.22 = 46.42 mc

Lucrari la borduri

* Demontare borduri existente mari 271 ml
* Demontare borduri existente mici 222 ml
* Pozare borduri mari noi 271 ml
* Pozare borduri mici noi 222 ml

Lucrari edilitare

* Guri de scurgere noi 3 buc
* Guri de scurgere existente 4 buc
* Camine de vizitare 5 buc
* Rasuflatori de gaze 1 buc

Reglementarea circulatiei

* Marcaje rutiere longitudinale 0.369 km
* Procurare si instalare indicatoare 4 buc