***ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR***

***Reabilitare sistem rutier, Strada Apostol Constantin***

Lungime strada = 121 m;

Suprafata carosabila = 750 mp;

L borduri mari = 237 ml;

L borduri mici = 170 ml;

Suprafata trotuar = 170 mp;

Suprafata parcari = 181 mp;

Lucrari la partea carosabila

* Spargerea si desfacerea structurii asfaltice la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 16 mc

156 x 0.10 = 15.6 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 443 mc

750 x 0.59 = 442.5mc

* Substrat de nisip, 10 cm grosime 75 mc

750 x 0.10 = 75 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 188 mc

750 x 0.25 = 187.5 mc

* Strat de piatra sparta, 15 cm grosime 113 mc

750 x 0.15 = 112.5 mc

* Curatare – amorsare 750 mp
* Asternere binder BAD 25, 5 cm grosime 90 t

750 x 0.05 x 2.4 = 90 t

* Curatare – amorsare 750mp
* Strat de uzura BA16, h=4 cm grosime 750mp

Lucrari la trotuare

* Spargerea si desfacerea betonului asfaltic la trotuare cu ciocanul pneumati 6 mc

170 x 0.03 = 5.1 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 50 mc

170 x 0.29 = 49.3 mc

* Fundatie de balast, 15 cm grosime 26 mc

170 x 0.15 = 25.5 mc

* Strat de beton C8/10, 10 cm grosime 17 mc

170 x 0.10 = 17 mc

* Strat de uzura BA8, 4 cm grosime 170 mp

Lucrari la parcari

* Spargerea si desfacerea betonului de ciment la partea carosabila cu ciocanul pneumatic 46 mc

181 x 0.25 = 45.25 mc

* Sapatura pana la cota de fundare 134 mc

181 x 0.74 = 133.94 mc

* Strat de nisip, 10 cm 19 mc

181 x 0.10 = 18.1 mc

* Fundatie de balast, 25 cm grosime 46 mc

181 x 0.25 = 45.25 mc

* Strat de balast stabilizat cu ciment, 15 cm grosime 28 mc

181 x 0.15 = 27.15 mc

* Strat de nisip, 2 cm 4 mc

181 x 0.02 = 3.62 mc

* Strat de beton de ciment BcR 3.5, 22 cm grosime 40 mc

181 x 0.22 = 39.82 mc

Lucrari la borduri

* Demontare borduri existente mari 237 ml
* Demontare borduri existente mici 170 ml
* Pozare borduri mari noi 237 ml
* Pozare borduri mici noi 170 ml

Lucrari edilitare

* Guri de scurgere noi 2 buc
* Guri de scurgere existente 3 buc
* Camine de vizitare 2 buc
* Rasuflatori de gaze 1 buc

Reglementarea circulatiei

* Marcaje rutiere longitudinale 0.363 km
* Procurare si instalare indicatoare 6 buc